**环保备案公示**

按照《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电[2016]33号）和《河南省环境保护委员会办公室关于做好清理整改环保违法违规建设项目的实施意见》（豫环委办[2016]22号）要求，经环评机构编制的《现状环境影响评估报告》和评估结论，专家审查论证，金水区环保局出具的监管意见，金水区环保局集体讨论决定，现对下列建设项目进行环保备案前公示，公示期为：2016年11月21日至2016年11月25日，如有异议，请自本公示发布之日起五日内反馈我局行政审批服务科处。联系电话：86000689，联系人：付明。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **建设地点** | **建设内容** | **污染治理设施情况** | **污染物稳定达标情况** |
| 1 | 汇邦石化有限公司 | 汇邦石化有限公司 | 郑州市金水区东三街 | 加油站 | 1.废气：安装有油气回收系统。2.废水：生活污水接入市政污水管网。3.噪声：经厂房隔音，距离衰减满足要求。4.固废：由环卫部门收集处理。 | 达标 |
| 2 | 省医睡眠中心医院楼 | 省医睡眠中心医院楼 | 经三路7号 | 医院 | 1. 废水：医疗废水统一由有资质单位收集处理，生活废水经化粪池处理达标后排入市政污水管网。
2. 废气：废气较少符合国家标准，
3. 固废：医疗废物统一收集放到暂存间后由专业单位处理。生活垃圾由环卫部门收集处理。

4.噪声：经距离隔音和墙壁隔音后满足国家标准。 | 达标 |
| 3 | 金水区总医院 | 金水区总医院 | 纬五路17号 | 医院 | 1. 废气：留有排气孔，构筑物为密闭式。
2. 噪声：经过厂房隔声基础减震符合国家标准。
3. 固废：医疗废物统一收集交由有资质单位处理，生活废物由环卫部门收集处理。

4.废水：排入化粪池处理后排入一体化污水处理设施经处理后排入市政污水管网。 | 达标 |
| 4 | 新华第一印刷厂 | 新华第一印刷厂 | 经五路12号 | 印刷厂 | 1. 废气：食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒排放，印刷废气经检测排放情况达标。
2. 废水：经化粪池处理后排入市政污水管网。
3. 噪声：经减震，隔音处理后满足标准。

4.固废：生活垃圾运往垃圾中转站，边角料外售，废油墨桶等危废材料经统一收集暂存后交由危险废物处理单位。 | 达标 |
| 5 | 中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司红旗路加油站 | 中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司红旗路加油站 | 红旗路西段 | 加油站 | 1.废气：安装有油气回收系统。2.废水：生活污水接入市政污水管网。3.噪声：经厂房隔音，距离衰减满足要求。4.固废：由环卫部门收集处理。 | 达标 |
| 6 | 大桥石化 | 大桥石化 | 索凌路9号院 | 加油站 | 1.废气：安装有油气回收系统。2.废水：生活污水接入市政污水管网。3.噪声：经厂房隔音，距离衰减满足要求。4.固废：由环卫部门收集处理。 | 达标 |
| 7 | 河南金泽汽车销售服务有限公司 | 河南金泽汽车销售服务有限公司 | 郑州市金水区花园路与光明路交叉口东800米路北天荣汽配城 | 汽车修理 | 1. 废气：通过活性炭系统及二层过滤吸附材料净化过滤，由5M高排气筒排放。
2. 废水：经化粪池处理后排入市政排水管网。

3.固废：废机油等统一由河南天辰环保科技股份有限公司筹集处理。 | 达标 |
| 8 | 河南太和印务有限公司 | 河南太和印务有限公司 | 杨金街道马林西路 | 印刷厂 | 1. 废水：印刷废水统一收集存放由有资质企业回收处理，生活废水排入市政管网。
2. 废气：印刷废气经检验符合标准。
3. 固废：由环卫部门统一收集处理。

4.噪声：经墙体隔音处理后符合标准。 | 达标 |
| 9 | 华北水利水电大学 | 华北水利水电大学 | 北环路36号-2 | 学校 | 1. 废气：经油烟净化器处理后排放。
2. 废水：经隔油池沉淀池处理后排入市政管网。
3. 噪声：经隔音，安装减震垫后满足要求。

4.固废：由环卫部门收集处理。 | 达标 |
| 10 | 河南信息工程学校 | 河南信息工程学校 | 鑫苑路10号 | 学校 | 1.废气：设置独立换气口，对周围影响较小。2.废水：经隔油池沉淀池处理后排入市政管网。3.噪声：经隔音，安装减震垫后满足要求。4.固废：由环卫部门收集处理。 | 达标 |
|  11 | 河南省牧业经济学院 | 河南省牧业经济学院 | 朝阳路16号 | 学校 | 1.废气：经油烟净化器处理后排放。2.废水：经隔油池沉淀池处理后排入市政管网。3.噪声：经隔音，安装减震垫后满足要求。4.固废：由环卫部门收集处理。 | 达标 |
| 12 | 河南省金质酒店管理有限公司  | 河南省金质酒店管理有限公司  | 花园路21号 | 酒店 | 1.废水经隔油池沉淀后接入市政污水管网2.废气经统一收集后由排气筒经油烟净化器处理后排放3.经墙体，距离衰减后，噪声满足要求4.固废由环卫工人收集处理 | 达标 |
| 13 | 郑大工学院 | 郑大工学院 | 文化路97号院 | 学校 | 1.废气：经油烟净化器处理后排放。2.废水：经隔油池沉淀池处理后排入市政管网。3.噪声：经隔音，安装减震垫后满足要求。4.固废：由环卫部门收集处理。 | 达标 |
| 14 | 成功汽车修理服务店 | 成功汽车修理服务店 | 福元路3号院4号楼商户 | 汽车修理 | 1.废气：通过活性炭系统及二层过滤吸附材料净化过滤，由5M高排气筒排放。2.废水：经化粪池处理后排入市政排水管网。3.固废：由环卫部门收集处理。4.废机油等统一由专业公司收集。 | 达标 |
| 15 | 解放军信息工程大学第一干休所6号楼 | 解放军信息工程大学第一干休所6号楼 | 勤工路、俭学街、信息学院路、双铺路围合区域 | 房地产开发 | 1. 废气：装有机械排气系统通过公共排风道排放。
2. 废水：经化粪池处理后排入市政污水管网。
3. 噪声：满足规定标准。

4.固废：由环卫部门统一处理。 | 达标 |
| 16 | 郑州威雁印刷设备有限公司 | 郑州威雁印刷设备有限公司 | 花园路丰产路西北角 | 印刷厂 | 1.废水：印刷废水统一收集存放由有资质企业回收处理，生活废水排入市政管网。2.废气：印刷废气经检验符合标准。3.固废：由环卫部门统一收集处理。4.噪声：经墙体隔音处理后符合标准。 | 达标 |
| 17 | 清水苑 | 清水苑 | 鸿宝路北鸿苑路西 | 房地产开发 | 1.废气：装有机械排气系统通过公共排风道排放。2.废水：经化粪池处理后排入市政污水管网。3.噪声：满足规定标准。4.固废：由环卫部门统一处理。 | 达标 |
| 18 | 秀水苑 | 秀水苑 | 鸿宝路北鸿苑路西 | 房地产开发 | 1.废气：装有机械排气系统通过公共排风道排放。2.废水：经化粪池处理后排入市政污水管网。3.噪声：满足规定标准。4.固废：由环卫部门统一处理。 | 达标 |